\newglossaryentry{Lautheit}{
	name={Lautheit},
	description={Lautheit ist eine Größe welche die von Menschen empfundene Lautstärke eines Signals abbilden soll. Damit unterscheidet sie sich vom Peak-Wert, welcher den Maximalwert eines Signals angibt. Pegelanzeigen zeigen in der Regeln den \Gls{Peak}-Wert an und eignen sich damit nur bedingt für eine Aussage über die Lautheit.\\Die Lautheit wird meistens in \textit{LU} (\textit{\textbf{L}oudness \textbf{U}nits}) angegeben, häufig auch in Bezug auf den maximal möglichen Wert (\textit{\textbf{F}ull \textbf{S}cale}-Wert): \textit{LUFS}},
	see={Peak}
}

\newglossaryentry{Peak}{
	name={Peak},
	description={Der Peak-Wert bezeichnet den Spitzenwert eines (Audio)-Signals. Mit dem Peak-Wert lassen sich nur bedingt Aussagen über die Lautheit machen}
	,see={TruePeak,Lautheit}
}

\newglossaryentry{TruePeak}{
	name={True-Peak},
	description={},
	see={Peak}
}

\newglossaryentry{VST-Plugin}{
	name={VST-Plugin},
	description={VST steht für Virtual Studio Technology und ist eine Programmierschnittstelle für Audio-Plugins}
}

\newglossaryentry{SDI}{
	name={SDI},
	description={SDI, kurz für Serial Digital Interface, ist eine serielle Übertragungsschnittstelle für digitale Videosignale über Koaxialkabel oder Lichtwellenleiter. Es ermöglicht im Gegensatz zu HDMI Kabellängen von bis zu 100 Metern (über Koaxialkabel)}
}

\newglossaryentry{NDI}{
	name={NDI},
	description={NDI, kurz für Network Device Interface, ist eine Spezifikationen zur Übertragung digitaler Videosignale über ein Computernetzwerk}
}

\newglossaryentry{PTZ-Kamera}{
	name={PTZ-Kamera},
	description={Eine PTZ-Kamera ist eine Kamera, deren \textbf{P}an, \textbf{T}ilt und \textbf{Z}oom ferngesteuert werden kann}
}

\newglossaryentry{FoH_full}{
	name={Front of House},
	description={\textit{Front of House} bezeichnet den Ort, an dem sich bei einer Veranstaltung die Ton-, Video- und Lichttechnik befindet}
}

\newglossaryentry{FoH}{
	name={FoH},
	description={Abkürzung für \Gls{FoH_full}},
	see={FoH_full}
}

\newglossaryentry{PoE_full}{
	name={Power over Ethernet},
	description={
		Power over Ethernet bezeichnet das Verfahren, elektronische Geräte über das Ethernet-Kabel mit Strom zu versorgen.
		Dies ermöglicht den Anschluss eines Gerätes ohne zusätzliche Stromversorgung und wird zum Beispiel häufig für WLAN-Access-Points verwendet
	}
}

\newglossaryentry{PoE}{
	name={PoE},
	description={Abkürzung für \Gls{PoE_full}},
	see={PoE_full}
}

\newglossaryentry{OBS} {
	name={OBS},
	description={Open Broadcaster Software ist eine Videomischsoftware, mit welcher Bild-, Video- und Audiosignale live zusammengesetzt und gemischt werden können}
}

\newglossaryentry{Visca} {
	name={Visca},
	description={
		Das Visca-Protokoll ist ein von Sony entwickeltets Protokoll, zur Kommunikation mit Videokameras und ermöglicht die Steuerung fast aller Kamera-Parameter.
		Es kann sowohl über eine serielle Schnittstelle als auch über das Netzwerk übertragen werden
	}
}

\newglossaryentry{stinger} {
	name={Stinger-Transition},
	description={Stinger-Transitions sind eine Möglichkeit in \Gls{OBS}, einen Übergang zwischen zwei Szenen zu gestalten. Hierbei wird eine Videodatei über das eigentliche Bild gelegt und nach einer vorher definierten Zeit zur neuen Szene gewechselt. Durch transparente Anteile in der Videodatei sind weiche Übergänge möglich},
	see={OBS}
}

\setglossarystyle{altlist}
\printglossary